#Flash the firmware
nodemcu_1M_xxxxx.bin: 0x00000<br />


#Or
eagle.app.v6.flash.bin: 0x00000<br />
eagle.app.v6.irom0text.bin: 0x10000<br />
esp_init_data_default.bin: 0xfc000<br />
blank.bin: 0xfe000
